配置进入stop模式示例工程,大致流程如下：

上电配置GPIO翻转，便于观察 ->配置进入低功耗 ->等待唤醒，唤醒后会执行GPIO翻转

需要注意的点：
1.配置进低功耗前切换时钟到内部RCH;
2.进入stop前关闭总中断，并设置Eflash进入sleep;
3.为了得到更低，默认开启了SRAM的Retention 模式，如果想要进一步降低功耗，可以选择配置SCU->MEMCFG寄存器，配置未使用的SRAM进入sleep;
4.唤醒stop后需要开启Eflash,并需要最低等待10uS;
5.配置进STOP的代码需要直接放进RAM里运行。

