该demo是UART2 HyperTerminal中断收发方式，UART关闭FIFO的例程

UART2  --> 用户串口  管脚：A2:Tx  A3:Rx        波特率：115200

基本流程： HyperTerminal 发送32个字节的数据给UART2，UART2将返回32个数据。

1. UART2未收到32个字节数据时，会一直等待，直到收到32个字节数据为止
2. 如果HyperTerminal发送超过32个字节的数据，由于UART2收到32个字节数据后会关闭接收中断，因此将不接收超过32个字节的数据部分。
    直到下次调用HAL_UART_Receive_IT再打开接收
