
********** ACM32A403系列芯片主频限制说明 *****************

本SDK 默认主频通过system_f4_f3.h文件中的宏定义修改，默认主频180M，即：
#define DEFAULT_SYSTEM_CLOCK    (180000000)

对于ACM32A403系列芯片车类应用，请用户将主频修改为120M以内，即：
#define DEFAULT_SYSTEM_CLOCK    (120000000)


