
本程序演示了在使能DCache的情况下，通过DMA发送串口数据。

1.把 f4_f3.h中的宏定义 __ACCELERATE_EH_PRESENT 配置为1。（SDK默认为0）
  代码： #define __ACCELERATE_EH_PRESENT 1       /*D-Cache Enabled        */ 

2.把 fxx_mpu.c、mpu_config.c加入工程。  

3.mpu_config.c加入工程后，通过如下函数调用顺序 System_Init() -> System_MspInit() -> MPU_Config() 进行MPU配置。
  MPU配置后，System_Init()函数内部再使能D-Cache。

4.通过MPU将0x20020000开始的64KB配置为不可Cache，这样，可以将DMA buffer（app_dma_data.c 文件中的gu8_Tx1_DMA_Buffer 变量）放到该空间，如有链表也需放在该空间。

5.用户如需修改MPU配置，可对 mpu_config.c文件中的 MPU_regionConfigs 数组进行修改。

  
